# DIY labvoeding 

## Inleiding
Ik heb dit gebouwd omdat ik een labvoeding nodig had en alle labvoedingen die ik kon vinden te duur waren. Dit is gebouwd met 3 nodige componenten en de rest is optioneel.

## Benodigdheden
- SK-60 of SK-120 buck boost converter
- 60 watt usb-c pd voeding
- 4mm banana female plugs

## Optionele benodigdheden
- XT-60 connector
- elke andere connector die je er op wilt zetten

## Apparatuur
- soldeerstation
- 3d printer
- lijmpistool

## Bouwen
Als je alles hebt is het heel simpel. Alles is aangeven op de Buck boost converter waat de stroom in moet en waar het er weer uit komt.

## Tips
- Als je dit design gebruikt maak een klepje aan de bovenkant omdat assembley anders heel lastig is.
- Als je een XT-60 connector gebruikt zorg dat de kant met het hoekje de min pool is.

## Foto's
![Foto](/md-assets/IMG_6547.jpg)
![Foto](/md-assets/IMG_6548.jpg)
![Foto](/md-assets/IMG_6549.jpg)
![Foto](/md-assets/IMG_6550.jpg)
![Foto](/md-assets/IMG_6551.jpg)
![Foto](/md-assets/IMG_6552.jpg)